/\* --COPYRIGHT--,

\* Copyright (c) 2019, TAPIT Co., Ltd.

\* https://tapit.vn

\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ADC\_Interrupt \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* Description: Read the ADC value at pin PA0 in the interrupt handler function

\* Version: 1.0

\* Author: Hang Tran

\* Release: May 27, 2019

\* Built with CubeMX Version 5.2.0 and Keil C Version 5.26.2

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*


\*/

**STM32CUBEMX:**


Step 1:




Step 2:




Step 3:



Step 4:



Step 5:



**KEIL C UVISION:**

