/\* --COPYRIGHT--,

\* Copyright (c) 2019, TAPIT Co., Ltd.

\* https://tapit.vn

\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ADC\_SingleChannel\_ContinuousMode \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* Description: Read ADC value at PA0 pin

\* Version: 1.0

\* Author: Hang Tran

\* Release: May 27, 2019

\* Built with CubeMX Version 5.2.0 and Keil C Version 5.26.2

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*


\*/

**STM32CubeMX:**


Step 1:




Step 2:



Step 3:



Step 4:



Keil C:

