/\* --COPYRIGHT--,

\* Copyright (c) 2019, TAPIT Co., Ltd.

\* https://tapit.vn

\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* IWDG\_Reset \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* Description: Once the push button is pressed, the LED reverses the status to On

and remains in that state for 2 seconds. Then MCU is reset and LED turns off

\* Version: 1.0

\* Author: Hang Tran

\* Release: May 27, 2019

\* Built with CubeMX Version 5.2.0 and Keil C Version 5.26.2

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*


\*/

**STM32CUBEMX:**


Step 1:




Step 2:




Step 3:



Step 4:



Step 5:



Step 6:

