/\* --COPYRIGHT--,

\* Copyright (c) 2019, TAPIT Co., Ltd.

\* https://tapit.vn

\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* SPI\_CommunicationWithSDCard \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* Description: Use the sd library to create files, write files, read files

\* Version: 1.0

\* Author: Hang Tran

\* Release: May 27, 2019

\* Built with CubeMX Version 5.2.0 and Keil C Version 5.26.2

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*


\*/

**STM32CUBEMX:**


Step 1:




Step 2:




Step 3:




Step 4:




Step 5:




Step 6:



**KEIL C UVISON:**





**RESULT:**

